**黄石临空经济区科创中心食堂厨具采购项目 (非政府采购)**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：HBBY20250618**

**业主单位：黄石空港城市建设投资有限公司**

**采购代理机构：湖北佰亿建设工程有限公司**

**二〇二五年六月**

目录

第一章 竞争性磋商公告 3

第二章 磋商须知 5

第三章 技术、服务及商务要求 12

第四章 评分方法 32

第五章 合同格式 36

第六章 响应文件格式 40

# 第一章 竞争性磋商公告

依据黄石空港城市建设投资有限公司要求，湖北佰亿建设工程有限公司受黄石空港城市建设投资有限公司的委托，就黄石临空经济区科创中心食堂厨具采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加本次磋商采购。

**一、项目概况**

1．项目编号：HBBY20250618

2．项目名称：黄石临空经济区科创中心食堂厨具采购项目

3．采购内容：黄石临空经济区科创中心食堂厨具采购项目，详见采购清单。

4．采购预算: 1682320.00元

5．最高限价：1682320.00元

6．交货期限：合同签订后30日历天内送货、安装、调试、验收完毕交付采购人正常使用；

7．质量要求：合格，达到国家相关质量验收规范合格标准。

**二、供应商资格条件**

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，磋商时须提供下列证明材料复印件加盖公章（如需提供原件的必须按要求提供），且所提供的资格证明材料均在有效期内：

1.在中国境内注册并取得的具备独立法人资格的营业执照（三证合一），具有相应的经营范围；

2.供应商须提供2024年度经审计的财务审计报告或公司财务报表，新成立不足一年的公司须提供近期财务报表；

3.供应商须提供公司2025年连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

4.供应商在参加本次采购活动前三年内（磋商公告发布之日往前推36个月），在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明；

5.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件；

6.本项目不接受联合体参与磋商。

**三、是否专门面向中小企业:是**

**四、获取磋商文件**

1.凡有意参加投标的供应商可在黄石临空经济区官网（网址：<http://lkjjq.huangshi.gov.cn/）>下载文件；

2.获取时间：2025年6月18日起至2025年6月28日17:30时止；

3.采购文件制作费人民币300元，投标人递交响应文件时收取。

**五、磋商响应文件的递交时间及方式**

时间：2025年6月30日10时00分（北京时间）（自磋商文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日）；

地点：大冶市还地桥镇财镇所四楼会议室。

**六、竞争性磋商公告地址及日期**

地点：黄石临空经济区官网（网址：http://lkjjq.huangshi.gov.cn/）；

日期：自公告发布之日起3个工作日；

若磋商时间、地点以及采购项目其它相关内容发生变更，其变更内容将同步发布变更公告，请各供应商随时关注相关信息。

**七、其他补充事宜**

1、本次磋商采用资格后审（合格）制。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的书面质疑，质疑提出时间以采购人或代理机构收到书面质疑函时间为准。

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

采购人：黄石空港城市建设投资有限公司

联系人：胡透福

联系方式：13972791377

地址：大冶市还地桥镇还桥大道28号

政府采购代理机构：湖北佰亿建设工程有限公司

联系人：陈工

联系方式：13581292225

地址：大冶市东风路街道新冶大道66号8栋903室

湖北佰亿建设工程有限公司

2025年6月18日

# 第二章 磋商须知

磋商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款名称 | 条款内容 |
| 1 | 招标人 | 同磋商公告 |
| 2 | 招标代理机构 | 同磋商公告 |
| 3 | 项目名称 | 黄石临空经济区科创中心食堂厨具采购项目 |
| 4 | 采购预算 | 1682320.00元 |
| 5 | 最高限价 | 1682320.00元 |
| 6 | 履约期限 | 合同签订后30日历天内送货、安装、调试、验收完毕交付采购人正常使用 |
| 7 | 质量保证期 | 所供货物质保期为1年，从验收合格之日起计； |
| 8 | 采购内容 | 详见采购清单。 |
| 9 | 售后服务要求 | 1、供应商对所提供的货物每季度进行一次常规维护，终生软件免费升级，保修期满后可双方协商签订维修合同。  2、免费质量保证期：所供货物质保期为1年，从验收合格之日起计；  3、故障响应时间：在保修期内经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题或故障时，响应时间≤0.5小时，2小时内到达现场，12小时内处理完毕；如24小时内无法修复的设备，应无条件更换全新的零部件；  4、免费质保期满后，提供终身有偿服务，并以最优价提供配件，并且免运输费。所售产品常年备有备件。保修期外招标人所需配件，按招标人所需提供，只收取成本费用，并在五个工作日内到达用户所在地。  5、应对采购人的相关人员免费培训，并无偿提供技术指导。 |
| 10 | 采购方式 | 竞争性磋商； |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审； |
| 12 | 资金来源 | 企业自筹； |
| 13 | 出资比例 | 100%； |
| 14 | 报价方式 | 报价方式为总价报价，须附采购清单报价表，报价总价不得超过最高限价，否则视为无效投标；采购清单格式详见第三章； |
| 15 | 磋商报价 | 磋商报价为供应商各项支付金额的总和，为完成本项目的全部费用。供应商对磋商报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。 |
| 16 | 磋商报价货币 | 人民币； |
| 17 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许； |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织； |
| 19 | 分包 | 不允许； |
| 20 | 偏离 | 不允许； |
| 21 | 供应商资质条件 | 详见磋商公告； |
| 22 | 联合体投标 | 不接受； |
| 23 | 下载磋商文件时间及地点 | 见磋商公告； |
| 24 | 供应商提出问题截止时间 | 递交磋商响应文件截止之日3日前； |
| 25 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日的5日前； |
| 26 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起)； |
| 27 | 供应商代表出席开标会要求 | 开标时，供应商的法定代表人或授权代表须携带二代身份证原件和授权委托书原件参加开标会，否则将取消其参会资格。 |
| 28 | 签字和（或）盖章要求 | 磋商响应文件中提交的相关材料全部按照磋商文件要求加盖公章或签字。 |
| 29 | 递交投标文件地点及截止时间 | 见磋商公告； |
| 30 | 磋商响应文件标题写明 | （供应商名称）“项目名称响应文件”字样； |
| 31 | 开标时间和地点 | 时间：2025年6月30日10时00分（北京时间）  地点：大冶市还地桥镇财镇所四楼会议室。 |
| 32 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家2人；评审专家确  定方式：从湖北省政府采购评审专家系统中相应专业随机抽取产生。 |
| 34 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选供应商人数：3名 |
| 35 | 确定成交候选供应商的标准 | 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 |
| 36 | 成交公告 | 在成交通知书发出前，采购人将成交供应商的情况在指定媒介予以公告，公告3个工作日。 |
| 37 | 公示媒介 | 黄石临空经济区官网（网址：http://lkjjq.huangshi.gov.cn/）； |
| 38 | 付款方式 | 签订合同时另行约定 |
| 39 | 知识产权 | 构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非磋商项目所需的其他目的。供应商全部或者部分使用未成交供应商磋商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 40 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释，除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 41 | 本项目文件费、服务费 | 1、本次磋商文件资料费300元，递交响应文件时现场缴纳，否则采购人有权拒绝接受其响应文件。  2、招标代理费：本项目招标代理服务费按发改价格[2011]534号文标准收取，由成交供应商在领取成交通知书时支付。 |

磋商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：黄石空港城市建设投资有限公司。

2.2“采购代理机构”是指：湖北佰亿建设工程有限公司。

2.3“供应商”是指：获得该项目磋商小组确定参加磋商的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.5“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

3、供应商应具备的条件详见磋商公告,并提供相关证明材料的复印件,对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，磋商小组将拒绝其参加磋商。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1磋商保证金：不交纳。

4、费用

供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

5.响应文件编制基本要求

5.1响应文件以及与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

5.5响应文件的组成

详见第六章响应文件格式，但不限于此章节内容，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

7.本项目磋商有效期为磋商之日起60日历天，在此期间响应文件有效。磋商结束后，在有效期内磋商供应商不得改变磋商报价、计划工期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。

8.在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，采购代理机构可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的要求。同意延长磋商有效期的磋商供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

9.报价以人民币报价。供应商的报价超过采购预算的，其响应文件将被无效投标。

10.供应商严格按照清单报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。供应商报价不得高于本项目最高限价，高于最高限价的，其响应文件将被否决；供应商首次报价应与项目清单报价总计一致，最终报价应低于首次报价。本项目采用总价合同模式，结算时的全费用综合单价按最终报价与首次报价的下浮比例同比例下浮。

11.所有磋商报价均为含税价。

五、响应文件的份数、封装和递交

12.响应文件的份数

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，PDF格式电子投标文件（U盘）一份，一起密封包装，加贴封条并在封套的封口处加盖供应商单位公章。

12.2响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、磋商内容、供应商名称。

12.3未按要求密封和标记的响应文件，采购人不予接收。

13.响应文件的递交

13.1所有响应文件应于第一章“磋商公告”中规定的时间和地点前递交。

14.迟交的响应文件

14.1采购人将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

六、磋商小组的组成

15.本次磋商由采购人依法组建的磋商小组进行。

15.1磋商小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名组成，外聘专家从湖北省政府采购评审专家系统中相应专业随机抽取产生。

15.2磋商小组负责响应文件的评审、磋商、根据磋商情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、磋商的步骤

16.采购人和代理机构根据磋商文件规定的供应商资格条件事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合磋商文件要求的响应文件按无效文件处理，不进入磋商，并告知有关供应商。

**如发现下列情形之一的，其磋商响应文件将被视为无效：**

1)供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求；

2）响应内容超出供应商经营范围；

3）供应商未按照磋商文件的要求制作磋商响应文件；

4）供应商报价超过采购预算；

5)磋商小组判定供应商的磋商报价低于成本报价；

6)供应商未按规定从“黄石临空经济区官网”下载采购文件；

7)符合磋商文件中其它被视为无效的条款。

17.磋商小组发现供应商有下列情形之一的，认定其有围标串标行为：

1）不同供应商的响应文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

2）不同供应商的各项响应存在异常一致或者呈规律性变化的；

3）不同供应商的响应文件由同一单位或者同一个人编制的；

17.1磋商供应商授权代表按要求参加本项目磋商，磋商小组验证各供应商法人或委托授权人的身份，供应商法人或委托授权人身份与响应文件不符的，磋商小组将拒绝该供应商参加磋商。

17.2第一轮磋商

1)磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合技术、服务及商务要求、质量和服务等进行磋商。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2)磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3)第一轮磋商，磋商小组未能确定最终技术、服务及商务要求和提交最后报价的供应商，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。

17.3磋商文件修正

1)第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

2)代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面的形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

3)响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面的通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

17.4第二轮磋商

磋商小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行磋商。磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

第二轮磋商为最终磋商，在技术、服务及商务要求、质量和服务没有实质性变更的情况下，最后报价不得高于第一轮报价，否则将视为无效报价。响应供应商的最后报价与第一轮报价相比，出现差价较大等异常现象的，磋商小组应要求供应商在规定时间内现场报出最后报价的分项报价，并提交书面的合理解释和最终报价未低于成本，在此报价基础上按磋商文件要求保质保量完成本项目的书面承诺等相关资料，否则最后报价视为无效报价。

各供应商在第二轮报价时只能提供一个最终报价，提供多个报价的将视为无效报价。

17.5综合评分

1)经磋商确定最终技术、服务及商务要求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法（详见第四章评审方法、步骤及标准）对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2）专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议。

提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则，不给予价格扣除。

对于未按规定提供《中小企业声明函》，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型、微型企业的，不给予价格扣除。

对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

八、确定成交供应商

18.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第三章 技术、服务及商务要求

一、项目概况

1、项目编号：HBBY20250618

2、项目名称：黄石临空经济区科创中心食堂厨具采购项目

3、项目类别：货物类

4、采购预算: 1682320.00元

二、采购项目需求清单

**厨房设备、排烟系统、包房家具及厨杂汇总报价表**

**汇 总 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **金额** | **备注** |
| 1 | 厨房设备系列合计： |  |  |
| 2 | 排烟系统合计： |  |  |
| 3 | 包房家具及餐厅桌椅合计： |  |  |
| 4 | 厨房杂件及餐具： |  |  |
| 5 | **合计** |  |  |
| **人民币大写:** | | | |
| **备注：1、以上价格为含税价，并包含安装费等内容。** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **厨房设备报价清单** | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | | |  |  | | | | |
| **编号** | **设备名称** | **产品图片** | **品牌** | **尺寸(WxDxH)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **建议单价**  **（元）** | **建议总价**  **（元）** |
| **A主副食库** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 四层平板货架 |  |  | 1000\*500\*1550 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；  \*立柱采用φ50mm，1.0mm厚不锈钢圆管；  \*配不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |
| A02 | 平板车 |  |  | 850\*600\*800 | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.0mm； | 2 | 台 |  |  |
| A03 | 米面架 |  |  | 1500\*500\*200 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；  \*横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；  \*立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；  \*配置塑胶脚。 | 4 |  |  |  |
| A04 | 挡鼠板 |  |  | 1200\*25\*500 | 产品材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm。  -主板厚度：2.5cm  -卡槽尺寸：卡口2.5cm  -产品特性：易拆卸，防小动物 | 1 | 台 |  |  |
| **B粗加工间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 风幕机 |  |  | 1800\*120\*200 | 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开 室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。  2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 2 | 台 |  |  |
| B02 | 挡鼠板 |  |  | 1800\*25\*500 | 产品材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm。  -主板厚度：2.5cm  -卡槽尺寸：卡口2.5cm  -产品特性：易拆卸，防小动物 | 1 | 台 |  |  |
| B03 | 灭蝇灯（带支架） |  |  | 660\*128\*380 | 适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近 时一停下就会被粘住；静音粘捕。 | 2 | 台 |  |  |
| B04 | 工程款绞切肉机 |  |  | 1020\*600\*900 | 机身以及与肉类接触部件均为优质304不锈钢，输送带及压菜带为无 毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片400Kg/h,切肉 丝200Kg/h,绞肉100Kg/h。防水等级不低于IPX1。 | 1 | 台 |  |  |
| B06 | 四层冲孔货架 |  |  | 1200\*500\*1550 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；  \*冲孔层板厚1.0mm；  \*立柱采用φ38mm，1.0mm厚不锈钢圆管；  \*配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| B07 | 双层工作台 |  |  | 1800\*800\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作；  \*台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加 强筋加固；  \*下层板厚度1.0mm；  \*脚管采用Ф38\*1.0mm厚不锈钢圆管；  \*配不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |  |
| B09 | 洗地龙头 |  |  | 170\*537\*504 | 1、规格：高压液压管防爆管可配15米；  2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；  3、标配一把喷枪或花洒喷头。 ★产品具有中国质量认证中心或省级及以上质检单位出具的符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准的ilac-mra国际互认检测报告；  ★产品配件具有CMA、CNAS、FQM资质检测机构出具的符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准的ilac-mra国际互认检测报告；  ★产品不锈钢进水轴具有CMA、CNAS、FQM资质检测机构出具的ilac-mra国际互认检测报告。 | 1 | 台 |  |  |
| B10 | 普装绞肉机TJ22-A |  |  | 240\*400\*536 | 额定电压：220V  -额定频率：50Hz  -整机重量：36Kg  -电机功率：0.75KW  -生产能力：220Kg | 1 | 台 |  |  |
| B11 | 单通移门荷台柜 |  |  | 1800\*700\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作；  \*台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加 强筋加固；  \*层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；  \*加强筋厚度1.0mm；  \*配置不锈钢可调子弹脚。  \*移门为双层结构。 | 1 |  |  |  |
| B11-1 | 台式混水龙头 |  |  | 315\*345\*253 | -12" 摆动式水嘴;  台面安装孔直径:25mmX2. | 6 | 台 |  |  |
| B12 | 三星盆水池柜 |  |  | 1800\*700\*800+150 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；  \*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢 下水器；  \*背板、侧板、底板及门板厚1.0mm，掩门柜；  \*配不锈钢可调子弹脚； | 2 | 个 |  |  |
| B13 | 高身储物柜 |  |  | 1200\*500\*1800 | \*整体采用SUS201不锈钢制作；  \*顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；  \*并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；  \*配置不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |
| B14 | 挡鼠板 |  |  | 1500\*25\*500 | 产品材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm。  -主板厚度：2.5cm  -卡槽尺寸：卡口2.5cm  -产品特性：易拆卸，防小动物 | 1 | 台 |  |  |
| **C面点间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 挡鼠板 |  |  | 1200\*25\*500 | 产品材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm。  -主板厚度：2.5cm  -卡槽尺寸：卡口2.5cm  -产品特性：易拆卸，防小动物 | 1 | 台 |  |  |
| C02 | 灭蝇灯（带支架） |  |  | 660\*128\*380 | 适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近 时一停下就会被粘住；静音粘捕。 | 1 | 台 |  |  |
| C03 | 单星盆水池柜 |  |  | 700\*700\*800+150 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；  \*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢 下水器；  \*背板、侧板、底板及门板厚1.0mm，掩门柜；  \*配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 个 |  |  |
| C03-1 | 台式混水龙头 |  |  | 315\*345\*253 | 12" 摆动式水嘴;  台面安装孔直径:25mmX2. | 1 | 台 |  |  |
| C04 | 全不锈钢精装和面机  (带脚踏) |  |  | 900\*700\*820 | -电机功率：1.1KW  -额定电压：220V/3V-380V  -最大和面量：15Kg | 1 | 台 |  |  |
| C05 | 高速压面机 |  |  | 750\*750\*1000 | 压面厚度 2~32mm；压面宽度 : 320mm；生产能力 25~30kg/h；  纯铜电机，外板采用1.2mm磨砂S304不锈钢制作，配3种规格不锈钢面 刀增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压 面机特色S型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度,不锈钢机壳,符合食品卫生 | 1 | 台 |  |  |
| C06 | 不锈钢单门发酵箱（自  动进水） |  |  | 500\*710\*1740 | 1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用。  2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。  3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。  4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。  5、采用各厂优质电器元件。  6、特设自动进水装置和任意调节层架。 | 1 | 台 |  |  |
| C07 | 木案下层板工作台 |  |  | 2000\*800\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作；  \*台面采用银杏木；  \*下层板厚度1.0mm；  \*脚管采用Ф38\*1.0mm厚不锈钢圆管；  \*配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| C08 | 欧款柜式电饼铛 |  |  | 700\*645\*1200 | 电压/功率：220V/380V/5kw 定制加工：否  烤盘尺寸：560（mm）  产品用途：烤饼等  敬重：30（Kg） ★产品具有第三方检测机构出具的符合GB4706.1-2005、GB4706.37-2008技术标准产品认证证书；  ★产品具有CMA 资质检测机构出具的符合GB4706.1-2005、GB4706.37-2008标准的安全型式试验检测报告。 | 1 | 台 |  |  |
| C09 | 电磁蒸柜 |  |  | 700\*910\*1550 | 1、电脑触屏控制，多门多格设计，功率：25kw/380v；  2、整机精选优质不锈钢制作，多重立体防辐屏蔽设计。  3、散热快，电器原件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路。  4、全密封铝壳散热数字集成机芯，双磁电引擎，数字驱动，多级防 护。  5、采用双层并绕线圈技术,火力强劲,加热均匀,加热盲区小，线盘使 用寿命长。  6、采用紫铜搭桥技术,耐电流冲击性更强,保护电流高低对机芯的冲 击。  7、全中文智能故障显示.使售后服务更加方便快捷。  8、具有缺水保护功能，缺水后停止加热，杜绝无水干烧故障。安全 耐用，节能环保。  10、独创的水箱隔热保护，保证感应线盘安全长期的运行，不受水箱 高温的影响。  6、智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠；7.海鲜蒸柜通过  GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》和 GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全商用电强制对流烤炉、 蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》标准检验不少于以下项目：①对 触及带电部件的防护②输入功率和电流③工作温度下的泄漏电流和电 气强度④耐潮湿⑤泄漏电流和电气强度⑥电气间隙、爬电距离和固体 绝缘，检测且检测结果合格报告；  8.海鲜蒸柜产品的重要部件风机通过“GB4706.1-2005《家用和类似 用途电器的安全第1部分:通用要求》”耐潮湿、泄漏电流和电气强度 检验且检验结果合格；  9.三门海鲜蒸柜产品的重要部件主板通过“GB4706.1-2005《家用和 类似用途电器的安全第1部分:通用要求》”耐热和耐燃项目检测结果 合格。 | 1 | 台 |  |  |
| **D洗碗间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 灭蝇灯（带支架） |  |  | 660\*128\*380 | 适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近 时一停下就会被粘住；静音粘捕。 | 2 | 台 |  |  |
| D02 | 挡鼠板 |  |  | 1200\*25\*500 | 产品材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm。  -主板厚度：2.5cm  -卡槽尺寸：卡口2.5cm  -产品特性：易拆卸，防小动物 | 1 | 台 |  |  |
| D03 | 长龙洗碗机 |  |  |  | 参数：双缸双喷，机器入口宽度 ：605mm；网带宽度：510mm；最大  洗涤高度：420mm；耗水量：350-400L；蒸汽耗量：50Kg/h；洗涤温  度：55-60℃；漂洗温度：82℃；进水压力：0.15-0.4Mpa；进汽压  力：0.3-0.4Mpa；烘干功率：14.6kw；电源要求：380V/50Hz/3N；加  热方式：电加热型/蒸汽加热型 ；电加热型功率：62/68kw；蒸汽加  热型功率：17kw； 机械控制面板，数码温度显示。超低的漂洗用水 量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。内置式漂洗加热器和漂洗 泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。洗涤烘干于一体，自动化 程度高。多重安全保护设置,更具人性化。前门双层壁式结构隔热、隔噪  音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。上下洗涤臂拆装 十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。高效洗涤烘干，使餐具卫生标准 更高。双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤 网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。输送链排装置采用耐 热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围 广。传送系统采用变频控制电机。 | 1 | 台 |  |  |
| D04 | 洗地龙头 |  |  | 170\*537\*504 | 1、规格：高压液压管防爆管可配15米；  2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；  3、标配一把喷枪或花洒喷头。 产品具有中国质量认证中心或省级及以上质检单位出具的符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准的ilac-mra国际互认检测报告；  产品配件具有CMA、CNAS、FQM资质检测机构出具的符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准的ilac-mra国际互认检测报告；  产品不锈钢进水轴具有CMA、CNAS、FQM资质检测机构出具的ilac-mra国际互认检测报告。 | 1 | 台 |  |  |
| D05 | 单星盆水池柜 |  |  | 1200\*800\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；  \*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢 下水器；  \*背板、侧板、底板及门板厚1.0mm，掩门柜；  \*配不锈钢可调子弹脚； | 1 | 个 |  |  |
| D05-1 | 台式混水龙头 |  |  | 315\*345\*253 | -12" 摆动式水嘴;  台面安装孔直径:25mmX2. | 1 | 台 |  |  |
| D06 | 三星水池柜 |  |  | 1800\*700\*800+150 | 选用304不锈钢板制作，工作台面采用 1.2mm 不锈钢，星盆斗厚  1.0mm，圆角模压成型，柜身、底板、背板1.0mm不锈钢板，38\*38mm 不锈钢方管，不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| D07 | 风幕机 |  |  | 1500\*120\*200 | 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开 室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。  2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 2 | 台 |  |  |
| D08 | 挡鼠板 |  |  | 1500\*25\*500 | 产品材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm。  -主板厚度：2.5cm  -卡槽尺寸：卡口2.5cm  -产品特性：易拆卸，防小动物 | 1 | 台 |  |  |
| D09 | 四门碗柜 |  |  | 1200\*500\*1800 | 选用优质不锈钢板制作，柜身、柜门1.0mm不锈钢，侧板、层板、背 板、加强筋采用1.0mm不锈钢，通脚38\*38mm不锈钢方管，壁为  1.0mm，配实心不锈钢可调子弹脚，采用滑道式移门。 | 1 | 台 |  |  |
| D10 | 餐具输送带带收残柜 |  |  | 5000\*900\*800 | 传送速度无极变速可调，传送能力≥25托盘/分钟，操作面板配置2档 速度选择按钮；传送柱材质为聚亚安酯，内部有纤维制作的加强芯， 符合食品卫生要求，传送柱直径为15mm，抗扯力≥2000N | 5 | 米 |  |  |
| D11 | 高温蒸汽烘干消毒库 |  |  | 3000\*2000\*2200 | 蒸汽消毒，消毒新概念，蒸汽穿透力强，360度环绕，杀菌效果更  好，蒸汽温度可达125℃,让细菌无处可逃，健康有保障；蒸汽循环系统，不仅可以对不锈钢餐具进行消毒，还可以对密胺餐具消毒（常规热风循环消毒柜不能对密胺餐具消毒）、陶瓷、不锈钢、玻璃制品、竹木等餐具消毒，使柜内每个角落温度均衡，杀菌更彻底；拼装安装方式，无需考虑消毒房体积大进入用户室内问题，遇到高层楼房也不需要吊车，只需要货梯或楼梯即可；特大消毒、储物空间，尺寸可根据用户场地订制（可设置前后门，方便使用），且可根据用户需  求，设计针对不同餐具的推车，同时可容纳如：快餐盘、汤桶、份数盘、菜板、刀具等不同餐具。；选配钢化中空玻璃，窗口可视，让消毒过程一目了然；蒸汽机系统可自动进水，缺水断电，防止发热管干烧，超压保护、漏电保护等多重保护功能，使用安全、可靠；符合国家二星标准，让用户放心使用的一款产品；应用范围广，可适用于宾馆、餐馆、学校、部队、食堂等各种场所；双模式控制。既可以单消毒，也可以单烘干，还可以消毒+烘干。给用户带来更多的选择及便利；微电脑控制系统，智能控制，预约功能，温度时间双屏显示，温度调节范围：常温-125℃, ★1. 所投消毒室，在满载情况下，按使用要求选择“60分钟高温消毒”模式工作一个周期，该消毒室中最高温度为171.9℃，120℃以上保持时间为63min，符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》中的二星或以上标准消毒，提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章；  ★2.所投消毒室，在满载情况下，按使用要求选择“60分钟高温消毒”模式工作一个周期，该消毒室对染于玻片上的大肠杆菌的平均杀灭对数值均为＞3.00，该消毒室对染于玻片上染于玻片上的脊髓灰质病毒平平均灭活对数值均为＞4.00；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》的要求，提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章；  ★3.所投消毒室，在满载的情况下，按使用说明要求选择“60分钟高温消毒”模式工作一个周期，该消毒室对染于食（饮）具上大肠杆菌的平均杀灭对数值均>3.00；且每样本的杀灭对数值均为>3.00；符合卫生部《消毒技术规范》中的要求，提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章；  ★4.其他符合：GB 4706. 1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求、GB/T 2423.3电工电子产品环境试验第2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热方法、GB/T2423.17电工电子产品环境试验第2 部分:试验方法试验 Ka:盐雾，提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章； | 1 | 台 |  |  |
| D12 | 不锈钢消毒车 |  |  | 700\*700\*1400 | \*整体采用SUS304不锈钢制作；  \*台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm；  \*脚管采用38\*25厚不锈钢方管；  \*配静音万向轮，带刹车 | 4 | 台 |  |  |
| D13 | 推车款单孔收餐柜 |  |  | 900\*700\*800 | 选用优质不锈钢板制作，柜身、柜门1.0mm不锈钢，侧板、层板、背 板、加强筋采用1.0mm不锈钢，通脚38\*38mm不锈钢方管，壁为  1.0mm，配实心不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| **E烹饪间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 落地柜式六头煲仔炉 |  |  | 1200\*900\*800+150 | 1、采用优质不锈钢，1.2板厚制作  2、特制炉头直径200mm，测板高度200mm  3、背板高度150mm，子弹脚直径38mm | 1 | 台 |  |  |
| E02 | 双头单尾小炒灶 |  |  | 1800\*1000\*800+450 | 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；  2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；  3、前部设有排水槽；  4、炉架选用50\*50\*4.8mm国标角钢；  5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；  6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；  ★产品一级能效；  ★产品由中国质量认证中心或省级及以上质检单位出具的食品接触产品安全认证；  ★产品由中国质量认证中心或省级及以上质检单位出具的中国节能产品认证证书和中国环保产品认证证书；  ★设备生产商具有CQC质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，且证书认证范围包含本产品；  ★产品具有CMA、CNAS、CAL资质检测机构出具的符合GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》、GB 35848-2018标准《商用燃气燃烧器具》标准的ilac-mra国际互认检测报告。  ★产品售后服务认证等级达到7星级及以上，提供相关认证证书。 | 1 | 台 |  |  |
| E03 | 炉拼台 |  |  | 300\*1000\*800+450 | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高\*\*mm不锈 钢后挡炉背板  2、横通采用￠ 25\*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠ 38\*1.2mm不锈钢 管连可调节高度子弹脚 | 2 | 台 |  |  |
| E04 | 单头单尾小炒灶 |  |  | 1100\*1000\*800+450 | 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；  2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；  3、前部设有排水槽；  4、炉架选用50\*50\*4.8mm国标角钢；  5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；  6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；  7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。产品一级能效；  产品由中国质量认证中心或省级及以上质检单位出具的食品接触产品安全认证；  产品由中国质量认证中心或省级及以上质检单位出具的中国节能产品认证证书和中国环保产品认证证书；  设备生产商具有CQC质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，且证书认证范围包含本产品；  产品具有CMA、CNAS、CAL资质检测机构出具的符合GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》、GB 35848-2018标准《商用燃气燃烧器具》标准的ilac-mra国际互认检测报告。  产品售后服务认证等级达到7星级及以上，提供相关认证证书 | 1 | 台 |  |  |
| E05 | 电磁三门海鲜蒸柜 |  |  | 1100\*910\*1850 | 1、蒸盘托称，可任意调节和拆卸  2、整体可拆装，便于维修维护  3、胶条按压式设计，便于更换  4、特殊水胆结构设计，换热面积大，加热效率高  5、拥有一键式点火，自动化提高  6、设有防干线，水位保护，熄火保护，确保安全  7、设有三个炉头，可根据蒸汽需求量单独开启，节约能源； ★采用全桥机芯，进口IGBT.海鲜蒸柜通过GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》标准检验不少于以下项目：①对触及带电部件的防护②输入功率和电流③工作温度下的泄漏电流和电气强度④耐潮湿⑤泄漏电流和电气强度⑥电气间隙、爬电距离和固体绝缘，检测且检测结果合格报告；  ★.海鲜蒸柜产品的重要部件风机通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》”耐潮湿、泄漏电流和电气强度检验且检验结果合格；  ★。三门海鲜蒸柜产品的重要部件主板通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》”耐热和耐燃项目检测结果合格。 | 1 | 台 |  |  |
| E06 | 电磁摇摆汤锅 |  |  | 1400\*1000\*1300 | 材质SUS304，1.5mm不锈钢板板，联众一级正材。双层保温，侧板采用1.2mm，电压380V，功率20KW，进口机芯，配套数控温度恒温漏水保护系统。  ★1、摇摆汤炉通过依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分∶通用要求》GB4706.35-2008《家用和类似用途电器的安全商用电煮锅的特殊要求》的26项检测；  ★2、摇摆汤炉通过“高低压运行”项目的检测且检测结果合格；  ★3、摇摆汤炉通过“自动关机性能”项目的检测，电磁灶从工作状态转换成待机状态时间应在2min内； ★4、摇摆汤炉通过"待机功率"项目检测，在标准测试状态下，电磁灶通电但不启动工作，电磁灶的待机功率小于25W，达到节能效果；  ★5、摇摆汤炉通过“缺相工作”项目的检测，且试验后，产品能保持正常工作。 | 1 | 台 |  |  |
| E07 | 双通移门荷台柜 |  |  | 1800\*800\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作；  \*台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加 强筋加固；  \*层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；  \*加强筋厚度1.0mm；  \*配置不锈钢可调子弹脚。  \*移门为双层架构。 | 8 | 台 |  |  |
| E08 | 四层平板货架 |  |  | 1000\*500\*1550 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；  \*立柱采用φ38mm，1.0mm厚不锈钢圆管；  \*配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |
| E09 | 单通移门挂墙柜 |  |  | 1500\*400\*600 | \*整体采用SUS304不锈钢制作；  \*厚度1.0mm厚不锈钢板制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加 固；  \*移门采用1.0mm不锈钢板。 | 2 | 台 |  |  |
| E10 | 洗地龙头 |  |  | 170\*537\*504 | 1、规格：高压液压管防爆管可配15米；  2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；  3、标配一把喷枪或花洒喷头。 产品具有中国质量认证中心或省级及以上质检单位出具的符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准的ilac-mra国际互认检测报告；  产品配件具有CMA、CNAS、FQM资质检测机构出具的符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准的ilac-mra国际互认检测报告；  产品不锈钢进水轴具有CMA、CNAS、FQM资质检测机构出具的ilac-mra国际互认检测报告。 | 1 | 台 |  |  |
| E11 | 单星盆水池柜 |  |  | 700\*760\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；  \*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢 下水器；  \*背板、侧板、底板及门板厚1.0mm，掩门柜；  \*配不锈钢可调子弹脚； | 1 |  |  |  |
| E11-1 | 台式混水龙头 |  |  | 315\*345\*253 | -12" 摆动式水嘴;  台面安装孔直径:25mmX2. | 1 | 台 |  |  |
| E12 | 冷藏操作台 |  |  | 1800\*760\*800 | 制冷~形式：直冷；温度(℃)：-5℃~+5℃;电压(V/Hz)：  220240V50/60Hz；功率(w)：230；不锈钢内胆外壳；绿色环保发泡剂，制冷剂；高效压缩机及制冷系统，节约能源；大容量，便于安装食物盘；门体自动回归及悬停装置。温度(℃)：4℃~-5℃/-3℃~-18℃；电压(V/Hz)：220~240V50/60Hz；功率(w)：340；不锈钢内胆外壳；绿色环保发泡剂，制冷剂；高效压缩机及制冷系统，节约能源；大容量，便于安装食物盘；门体自动回归及悬停装置。  产品具有一级能效标识；  产品具有中国国家强制性产品认证3C证书；  产品具有CMA资质检测机构出具的符合GB4706.1-2005， | 2 | 台 |  |  |
| E13 | 双温四门高身柜 |  |  | 1220\*760\*1980 | 制冷~形式：直冷；温度(℃)：4℃~-5℃/-3℃~-18℃；电压(V/Hz)：220~240V50/60Hz；功率(w)：340；不锈钢内胆外壳；绿色环保发泡剂，制冷剂；高效压缩机及制冷系统，节约能源；大容量，便于安装食物盘；门体自动回归及悬停装置。  ★产品具有一级能效标识；  ★产品具有中国国家强制性产品认证3C证书；  ★产品具有CMA资质检测机构出具的符合GB4706.1-2005，  GB4706.13-2014，GB4343.1-2018，GB17625.1-2012标准的全项检测报告 | 1 | 台 |  |  |
| E14 | 灭蝇灯（带支架） |  |  | 660\*128\*380 | 适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近 时一停下就会被粘住；静音粘捕。 | 1 | 台 |  |  |
| E15 | 挡鼠板 |  |  | 1200\*25\*500 | 产品材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm。  -主板厚度：2.5cm  -卡槽尺寸：卡口2.5cm  -产品特性：易拆卸，防小动物 | 1 | 台 |  |  |
| E16 | 厨房智能灭火系统 |  |  | 800\*200\*700 | 1、：厨房设备灭火装置，是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的消防保护产品；  2：食用油专用灭火剂，灭火效果好，不易复燃。本灭火剂无毒，无污染、无腐蚀性；  3：启动方式:;机械式自动启动和机械应急启动。  4：具有全天候24小时火灾自动探测及自动实施灭火功能。 ★提供产品核心配件钢丝绳拉伸强度试验。通过依据GB/T8358-2014《钢丝绳通用技术条件》，钢丝绳破断拉力≥3kN，检测合格。 ★提供产品灭火剂管道组件为不锈钢材质，通过依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，管道经过72H盐雾试验后，表面无明显变化，无明细生锈。 ★提供厨房灭火装置金属喷头保护帽高低温试验。通过依据GB/T 2423.1-2008,GB/T 2423.2-2008,经过200度、48H的高温项目检测；经过-20度、48H的低温项目检测，测试后，样品表面无明显变化，无开裂，无气泡、无剥落。 | 2 | 套 |  |  |
| **F售卖区** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 灭蝇灯（带支架） |  |  | 660\*128\*380 | 适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近 时一停下就会被粘住；静音粘捕。 | 1 | 台 |  |  |
| F02 | 智能食品存样柜 |  |  | 600\*650\*1800 | 制冷形式：直冷；绿色环保发泡剂，制冷剂；高效压缩机及制冷系 统，节约能源；门体自动回归及悬停装置 | 1 | 台 |  |  |
| F03 | 单通移门荷台柜 |  |  | 1500\*760\*760 | \*整体采用SUS304不锈钢制作；  \*台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加 强筋加固；  \*层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；  \*加强筋厚度1.0mm；  \*配置不锈钢可调子弹脚。  \*移门为双层结构。 | 3 |  |  |  |
| F04 | 单星盆水池柜 |  |  | 700\*760\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；  \*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢 下水器；  \*背板、侧板、底板及门板厚1.0mm，掩门柜；  \*配不锈钢可调子弹脚； | 1 |  |  |  |
| F04-1 | 台式混水龙头 |  |  | 315\*345\*253 | -12" 摆动式水嘴;  台面安装孔直径:25mmX2. | 1 | 台 |  |  |
| F05 | 冷藏操作台 |  |  | 1800\*760\*800 | 制冷~形式：直冷；温度(℃)：4℃~-5℃/-3℃~-18℃；电压(V/Hz)：220~240V50/60Hz；功率(w)：340；不锈钢内胆外壳；绿色环保发泡剂，制冷剂；高效压缩机及制冷系统，节约能源；大容量，便于安装食物盘；门体自动回归及悬停装置。  产品具有一级能效标识；  产品具有中国国家强制性产品认证3C证书；  产品具有CMA资质检测机构出具的符合GB4706.1-2005，  GB4706.13-2014，GB4343.1-2018，GB17625.1-2012标准的全项检测报告。 | 1 | 台 |  |  |
| F06 | 双层工作台（圆腿） |  |  | 440\*800\*800 | \*整体采用SUS304不锈钢制作；  \*台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加 强筋加固；  \*下层板厚度1.0mm；  \*脚管采用Ф50\*1.0mm厚不锈钢圆管；  \*配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| F07 | 智能早餐售卖组合一体  柜 |  |  | 4000\*800\*985 | 设六头煮面炉、内嵌调料台、熬汤汤池、炸炉、扒炉。选用优质不锈 钢板制作，炉台面、后背厚1.2mm，侧板，面板厚1.0mm，内壳采用优 质不锈钢材质制造，双层保温，一炉多用，多重安全保护，快速沸腾  。配不锈钢φ50\*1.2mm可调脚。十档调节，分别配备进水排水系统。 | 1 | 台 |  |  |
| F08 | 七格售饭柜连蒸菜 |  |  | 2100\*800\*810 | 1、精准控温304不锈钢加热管迅速升温，自动进排水，可预约时间， 设置温度。  2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固  3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感  4、大容量储存  5、适合多种场所使用。  6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤 | 1 | 台 |  |  |
| F09 | 售卖台玻璃罩 |  |  | 1800\*435\*463 | 1、8MM加厚钢化玻璃  2、钢化玻璃不易破损，耐磨耐高温，易清洁 | 4 | 台 |  |  |
| F10 | 风幕机 |  |  | 1500\*120\*200 | 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开 室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。  2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 1 | 台 |  |  |
| F11 | 挡鼠板 |  |  | 1200\*25\*500 | 产品材质：SUS304不锈钢，厚度1.0mm。  -主板厚度：2.5cm  -卡槽尺寸：卡口2.5cm  -产品特性：易拆卸，防小动物 | 1 | 台 |  |  |
| F12 | 冰吧 |  |  |  | 一级能效，容量158升 风冷 冷藏2-14度 冷冻零下15度 可视钢 化玻璃门 防凝霜门体 | 3 | 台 |  |  |
| F13 | 包厢消毒柜 |  |  |  | 钢化玻璃门，不锈钢柜体 304不锈钢内胆，304不锈钢层架，150高 温，配备紫外线和红外线双重系统 | 6 | 台 |  |  |
| 厨房设备总额为人民币: | | | |  |  | 合计： | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **排** **烟** **系** **统** **报** **价** **清** **单** | | | | | | | | | |
| **项目名称：** |  | | |  |  | | | | |
| **编号** | **名称** | **图片** | **品牌** | **尺寸/型号** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **建议单价**  **(元)** | **建议总价**  **（元）** |
| **『排烟系统』** | | | | | | | | | |
| 1 | 矩形新风油网烟  罩 |  |  | 2500\*1200\*600 | 整个烟罩壳体采用1.2mm不锈钢；油槽接口不得漏油 ，配备接油盒， 支架选用贴胶磨砂不锈钢板 ，厚度1.2mm。 | 3.0 | 平方 |  |  |
| 2 | UV油烟净化一体  机（98%净化率） |  |  | 1900\*1300\*1000 | 全自动清洗在线远程监控静电式重油烟净化一体机  1. 实现油烟收集 ，抽排，净烟，净味四合一 。解决了安装空间的限 制，分段控制节能降耗。  2.采用圆筒蜂巢双驱油烟净化技术 ，深层净化效率更高。  3.搭载绝缘F级离心式风机噪音低 ，风量16000立方每小时 ，耐高温达 155度。 电机能效满足 IE4（GB18613-2020新国标能效2级；  4.智能控制面板： 人性化设计操作简单 ，智能数码显示屏运行状态一 目了然。  5.数字电源具有数据采集 ，分析和存储功能可通过智澜云服务系统 ， 用户可随时通过平台或手机对设备运行实时状态 ，对设备出现的问 题进行提示 ，并远程对设备进行调试和关停 。  6.通过自动清洗系统 ，对烟罩内部 、过滤网、 电场等进行自动清洁， 保证整个抽油烟系统在运行过程中保持均衡效果 ，减少火灾隐患。  油网无需从烟罩上取下清洁 ，减少了人工成本 。  7.一体机箱体采用304不锈钢材质 ，圆筒蜂巢电场不锈钢材质依客户要求定制 。 | 9.5 | m |  |  |
| 3 | UV油烟净化一体  机（98%净化率） |  |  | 2800\*1000\*1000 | 全自动清洗在线远程监控静电式重油烟净化一体机  1. 实现油烟收集 ，抽排，净烟，净味四合一 。解决了安装空间的限 制，分段控制节能降耗。  2.采用圆筒蜂巢双驱油烟净化技术 ，深层净化效率更高。  3.搭载绝缘F级离心式风机噪音低 ，风量16000立方每小时 ，耐高温达 155度。 电机能效满足 IE4（GB18613-2020新国标能效2级；  4.智能控制面板： 人性化设计操作简单 ，智能数码显示屏运行状态一 目了然。  5.数字电源具有数据采集 ，分析和存储功能可通过智澜云服务系统 ， 用户可随时通过平台或手机对设备运行实时状态 ，对设备出现的问 题进行提示 ，并远程对设备进行调试和关停 。  6.通过自动清洗系统 ，对烟罩内部 、过滤网、 电场等进行自动清洁， 保证整个抽油烟系统在运行过程中保持均衡效果 ，减少火灾隐患。  油网无需从烟罩上取下清洁 ，减少了人工成本 。  7.一体机箱体采用304不锈钢材质 ，圆筒蜂巢电场不锈钢材质依客户要求定制 。 | 5.6 | m |  |  |
| 4 | 双层隔油网 |  |  | 500\*500\*40 | 采用1.0mm优质不锈钢 | 40 | 块 |  |  |
| 5 | 集烟箱 |  |  | 20500\*600\*600 | 采用1.0mm304不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连接 ， 内填密 封材料，不漏油、漏风。 | 49.2 | 平方 |  |  |
| 6 | 封墙钢 |  |  | 12300\*2000\*20 | 采用1.2厚不锈钢 | 24.6 | 平方 |  |  |
| 7 | 弯头 |  |  |  | 采用1.0mm304不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连接 ， 内填密 封材料，不漏油、漏风。 | 12 | 个 |  |  |
| 8 | 三通 |  |  |  | 采用1.0mm304不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连接 ， 内填密 封材料，不漏油、漏风。 | 4 | 个 |  |  |
| 9 | 风管 |  |  | 10000\*800\*600 | 采用1.0mm304不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连接 ， 内填密 封材料，不漏油、漏风。 | 28 | 平方 |  |  |
| 10 | 风管 |  |  | 26000\*600\*400 | 采用1.0mm304不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连接 ， 内填密 封材料，不漏油、漏风。 | 52 | 平方 |  |  |
| 11 | 除味器出入口变  径 |  |  |  | 采用1.0mm304不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连接 ， 内填密 封材料，不漏油、漏风。 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 风机出入口变径 |  |  |  | 采用1.0mm304不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连接 ， 内填密 封材料，不漏油、漏风。 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 烟管软连接 |  |  |  | 通风耐磨、输送量大、透气均匀、防静电、无噪音、使用寿命长、  绿色环保；使用方法；水平使用,任意弯曲,伸缩不变,结构严紧,行程 大。 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 厨房专用离心风  柜 |  |  | 11KW | 1.柜体采用铝型材框架与201不锈钢式面板拼装式而成，外形美观，并有效隔热降噪；  2.柜体内胆为通过美国AMCA认证的平板后倾式风机，风量大、静压高、效率高、性能保证；  3.采用厨房专用抽油烟型风柜；  4.双速可调，实现不同时段、不同季节的风量可控性，达到节能环保的目的；  5.有12种风口方向可选，适应任何管道系统的设计方向需要；6.选配进口品牌轴承，使用寿命长；  7.主轴材料采用30445#钢。 ★产品具有一级能效认证；  ★产品绝缘等级到达F级  ★产品厂家具有通风机性能测试系统认定证书； ★产品厂家具有安全生产标准化等级证书；  ★产品具有消防产品认证证书； | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 风机减震 |  |  |  | 材料：采用50\*50\*5mm国标角钢焊接 ，表面刷防锈漆； 配弹簧减振器4 个 | 4 | 个 |  |  |
| 16 | 风机支架 |  |  |  | 材料：40\*40\*4mm角钢制作 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 净化器支架 |  |  |  | 材料：40\*40\*4mm角钢制作 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 止回阀 |  |  |  | 风管止回阀安装在风管或空调管道中 ，风机运转时阀门开启 ，气流 顺利通过；风机停转时阀门关闭 ，防止气流倒转 。该风阀采用304板 材制成，机制风管型法兰 ，安装简易 、方便。 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 防火阀 |  |  |  | 在280℃时自动关闭 ，复位必须手动 。它的作用是： 当烟气温度达到 280℃时，人已基本疏散完毕 ，排烟已无实际意义 ，而烟气中此时已 带火，阀门自动关闭 ， 以避免火势蔓延。 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 风机启动电箱 |  |  | KW | 1.材料：配对应功率风柜电机 ，用 降压启动、过流保护。 | 1 | 台 |  |  |
| **『新风系统』** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风风管 |  |  | 60000\*300\*200 | 采用优质201材质1.0mm不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连 接，内填密封材料 ，不漏油、漏风。 | 60 | 平方 |  |  |
| 1 | 新风风管 |  |  | 30000\*600\*400 | 采用优质201材质1.0mm不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连 接，内填密封材料 ，不漏油、漏风。 | 60 | 平方 |  |  |
| 2 | 新风口散流器 |  |  |  | 采用优质201材质1.0mm不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连 接，内填密封材料 ，不漏油、漏风。 | 50 | 个 |  |  |
| 3 | 弯头 |  |  |  | 采用优质201材质1.0mm不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连 接，内填密封材料 ，不漏油、漏风。 | 11 | 个 |  |  |
| 4 | 三通 |  |  |  | 采用优质201材质1.0mm不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连 接，内填密封材料 ，不漏油、漏风。 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 风机出入口变径 |  |  |  | 采用优质201材质1.0mm不锈钢板材 。机械压制加强筋 ，采用法兰连 接，内填密封材料 ，不漏油、漏风。 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 风机减震 |  |  |  | 1.材料：采用50\*50\*5mm国标角钢焊接 ，表面刷防锈漆； 配弹簧减振 器4个 | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 烟管软连接 |  |  |  | 通风耐磨、输送量大、透气均匀、防静电、无噪音、使用寿命长、  绿色环保；使用方法；水平使用,任意弯曲,伸缩不变,结构严紧,行程 大。 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 风机支架 |  |  |  | 材料：40\*40\*4mm角钢制作 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 水冷新风风柜 |  |  | 4KW | 1.新风柜配置专业空气过滤器，对新风进行预处理，保证送入室内的清新空气洁净无尘，并可根据对新风的特殊要求，配置高性能的过  滤装置。2.新风柜产品设计紧凑合理，体积小。噪音低，安装方便。  3.新风柜只要在某一边开启一个检修门便可，维护简单方便。4.新风柜材质采用优质冷轧钢板喷塑或彩钢板制做。  5.新风柜可配合新风系统使用达到最佳效果可安装水冷装置，使夏天新风系统出风为冷风。 产品具有一级能效认证；  产品绝缘等级到达F级  产品厂家具有通风机性能测试系统认定证书； 产品厂家具有安全生产标准化等级证书；  产品具有消防产品认证证书； | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 风机启动电箱 |  |  | KW | 1.材料：配对应功率风柜电机 ，用 降压启动、过流保护。 | 1 | 台 |  |  |
| **合计（大写）** | | 排烟系统总额为人民币 : | | | | **合计（小写）** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包房家具及餐厅桌椅** | | | | | | | |  |
| **编号** | **参考图片** | **产品名称** | **规** **格** | **单位** | **数量** | **建议单价**  **（元）** | **建议总价**  **（元）** | **材质说明** |
| **1** |  | 电动桌 | **Φ3600\*750** | 台 | 1 |  |  | 进口橡木实木镶嵌天然U  级岩板，橡木的标准含水  量控制在8%，减少变形开  裂风险，表面经三低三面  打磨油漆工艺，落地精品  钢架电动静音机芯 |
| **2** | 餐椅 | 常规 | 把 | 20 |  |  | 橡木实木椅架，三低三  面打磨油漆工艺 ，优质  耐磨皮定型海绵填充软包 |
| **包3** |  | 电动桌 | **Φ2800\*750** | 台 | 2 |  |  | 橡木实木镶嵌天然U级岩  板，橡木的标准含水量控  制在8%，减少变形开裂风  险，表面经三低三面打磨  油漆工艺，落地精品钢架  电动静音机芯，转盘含两  个2000w电磁炉。 |
| 餐椅 | 常规 | 把 | 30 |  |  | 橡木实木椅架，三低三  面打磨油漆工艺 ，优质  耐磨皮定型海绵填充软包 |
|  | 电动桌 | **Φ** **1800\*750** | 台 | 3 |  |  | 转盘橡木实木镶嵌天然U 级岩板，桌面实木多层板 贴白蜡木木皮，橡木的标 准含水量控制在8%，减少 变形开裂风险，表面经三 低三面打磨油漆工艺 ，落 地精品钢架电动静音机芯 |
| 餐椅 | 常规 | 把 | 30 |  |  | 椅架整体金属材质经特殊工艺拉丝仿实木工艺，优质耐磨皮定型海绵填充软包 |
|  | 沙发  （3+2+1） |  | 组 | 1 |  |  | 沙发整体框架为白蜡  木， 白蜡木的标准含水  量控制在12%，减少变  形开裂风险，三低三面  精细打磨喷漆工艺 ，接  触面为牛皮定型海绵填充软包 |
| 茶几 | 1300\*700 | 个 | 1 |  |  | 茶几整体框架为实木+  防火板贴面，广东金品  五金装饰，台面平铺天  然耐磨岩板 |
|  | 白蜡木沙发 | 2200\*800\*850 | 组 | 2 |  |  | 沙发整体框架为白蜡  木， 白蜡木的标准含水  量控制在12%，减少变  形开裂风险，三低三面  精细打磨喷漆工艺 ，接  触面为耐磨皮或布艺定型海绵填充软包 |
|  |  | 角几 | 500\*500\*600 | 个 | 2 |  |  | 茶几整体框架为白蜡  木， 白蜡木的标准含水  量控制在12%，减少变  形开裂风险 |
|  | 挂衣架 | 850\*350\*1800 | 个 | 6 |  |  | 实木基架做环保 木器  漆 |
|  | 备餐柜 | 1200\*400\*900 | 个 | 3 |  |  | 实木基架做环保 木器  漆  配木材台面 |
| **食堂** |  | 四人餐桌 | 1400\*750\*750 | 张 | 24 |  |  | 整体实木框架，桌面实  木贴皮，三低三面打磨  油漆工艺 |
| 餐椅 | 常规 | 把 | 96 |  |  | 白蜡木实木椅架做环保 木器漆，配优质软包 |
| **15** |  | 自助餐炉 | 不锈钢 | 台 | 12 |  |  |  |
| **16** |  | 汤炉 | 15升 | 台 | 6 |  |  |  |
| **17** |  | 双头果汁鼎 | 双头 | 台 | 6 |  |  |  |
| **18** |  | 牛奶鼎 | 10升 | 台 | 6 |  |  |  |
| **19** |  | 304不锈钢份  数盆 | 1/1 | 套 | 24 |  |  |  |
| **20** |  | 餐夹 | 加厚 | 把 | 20 |  |  |  |
| **合计（大写）：** | |  | | | **合计（小写）：** | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **餐具及厨房杂件** | | | | | | | |
| **编号** | **品名** | **单位** | **规格** | **数量** | **图片** | 建议单价  （元） | 建议总价  （元） |
| 1 | 餐垫 | 个 | 免洗 | 120 |  |  |  |
| 2 | 骨瓷正方苏菲碟 | 个 | 11寸 | 120 |  |  |  |
| 3 | 骨瓷浅式平盘 | 个 | 8寸 | 120 |  |  |  |
| 4 | 骨瓷翅碗 | 个 | 4.5寸 | 120 |  |  |  |
| 5 | 骨瓷饭碗 | 个 | 5寸 | 120 |  |  |  |
| 6 | 骨瓷小勺 | 个 |  | 120 |  |  |  |
| 7 | 骨瓷牙签盅 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 骨瓷味碟 | 个 | 3寸 | 120 |  |  |  |
| 9 | 骨瓷毛巾碟 | 个 |  | 120 |  |  |  |
| 10 | 骨瓷茶杯 | 个 | 150cc | 120 |  |  |  |
| 11 | 骨瓷筷架 | 个 |  | 120 |  |  |  |
| 12 | 日落乘舟 | 个 | 竹制 | 6 |  |  |  |
| 13 | 刺身盘 | 个 | 40cm | 6 |  |  |  |
| 14 | 玻璃果盘 | 个 | 33CM | 12 |  |  |  |
| 15 | 铁板烧盘 | 个 | 26cm | 10 |  |  |  |
| 16 | 奇巧炉 | 个 | 10寸 | 16 |  |  |  |
| 17 | 吉品斗腕 | 个 | 8寸 | 16 |  |  |  |
| 18 | 潮流暖炉盅 | 个 | 6.25寸 | 30 |  |  |  |
| 19 | 宋器深碗（蓝派） | 个 | 8.5寸 | 15 |  |  |  |
| 20 | 尚品鱼盘身 | 个 | 18寸 | 10 |  |  |  |
| 21 | 尚品鱼盘底座 | 个 | 18寸 | 10 |  |  |  |
| 22 | 果汁壶 | 个 | 1000ml | 10 |  |  |  |
| 23 | 不粘蜂巢锅 | 个 | 10寸 | 16 |  |  |  |
| 24 | 酒精底座 | 个 |  | 20 |  |  |  |
| 25 | 白浅锅 | 个 | 33.5\*10cm | 20 |  |  |  |
| 26 | 黑浅煲 | 个 | 30.5×9cm | 20 |  |  |  |
| 27 | 浅式盘 | 个 | 14寸 | 20 |  |  |  |
| 28 | 金斗碗 | 个 | 5寸 | 15 |  |  |  |
| 29 | 风度平盘 | 个 | 10.25寸 | 15 |  |  |  |
| 30 | 美焕鱼盘 | 个 | 12寸 | 10 |  |  |  |
| 31 | 饭盘 | 个 | 8寸 | 4 |  |  |  |
| 32 | 鲍鱼盅身 | 个 | 9寸 | 4 |  |  |  |
| 33 | 长方盘 | 个 | 10.5寸 | 4 |  |  |  |
| 34 | 电动开瓶器 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 35 | 岩谷小卡士炉 | 个 |  | 20 |  |  |  |
| 36 | 岩谷大卡士炉 | 个 |  | 20 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 水晶红酒杯 | 个 | 430ml | 120 |  |  |  |
| 38 | 小酒杯 | 个 | 15ml | 120 |  |  |  |
| 39 | 茶杯 | 个 | 160ML | 100 |  |  |  |
| 40 | 316茶壶 | 个 | 2L | 6 |  |  |  |
| 41 | 筷子 | 双 |  | 240 |  |  |  |
| 42 | 醒酒器 | 个 | 1500ml | 6 |  |  |  |
| 43 | 量酒器 | 个 | 100ml | 120 |  |  |  |
| 44 | 大卡式气 | 件 | 48瓶/件 | 3 |  |  |  |
| 45 | 小卡式气 | 件 | 60瓶/件 | 3 |  |  |  |
| 46 | 厨师帽上衣围裙三 件套 | 套 | 七分袖 | 10 |  |  |  |
| 47 | 领巾 | 个 |  | 30 |  |  |  |
| 48 | 密胺托盘 | 个 | 加厚A8料 | 80 |  |  |  |
| 49 | 密胺圆盘 | 个 | 加厚A8料 | 100 |  |  |  |
| 50 | 密胺打菜碟 | 个 | 加厚A8料 | 500 |  |  |  |
| 51 | 密胺饭汤碗 | 个 | 加厚A8料 | 100 |  |  |  |
| 52 | 不锈钢316筷子 | 双 |  | 10 |  |  |  |
| 53 | 密胺小勺 | 个 | 加厚 | 100 |  |  |  |
| 54 | 纸巾盒 | 个 | 木纹 | 40 |  |  |  |
| 55 | 垃圾桶 | 个 | 脚踏 | 30 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 收餐车 | 辆 | 102\*50\*96cm | 3 |  |  |  |
| 57 | 平板车 | 辆 | 100\*60\*90cm | 2 |  |  |  |
| 58 | 收餐框 | 个 | 525-360\*155mm | 3 |  |  |  |
| 59 | 防滑圆托盘 | 个 | 1400 | 6 |  |  |  |
| 60 | 防滑长托盘 | 个 | 1520 | 6 |  |  |  |
| 61 | 移动式泔水桶 | 个 | 120L | 3 |  |  |  |
| 62 | 移动式泔水桶底盘 | 个 | 120L | 3 |  |  |
| 63 | 吸油纸 | 包 | 60\*40cm | 1 |  |  |  |
| 64 | 烧水壶 | 个 | 1.5L | 6 |  |  |  |
| 65 | 炒锅（手打锅） | 个 | 50cm | 3 |  |  |  |
| 66 | 炒锅（手打锅） | 个 | 60cm | 2 |  |  |  |
| 67 | 锅铲(3号) | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 68 | 调料缸（大） | 个 | 18cm | 30 |  |  |  |
| 69 | 不锈钢桶（大） | 个 | 60cm | 1 |  |  |  |
| 70 | 不锈钢桶（中） | 个 | 45cm | 1 |  |  |  |
| 71 | 不锈钢桶（小） | 个 | 35cm | 1 |  |  |  |
| 72 | 高压锅（大）防爆 | 个 | 36L | 2 |  |  |  |
| 73 | 高压锅（中） | 个 | 32cm | 2 |  |  |  |
| 74 | 油缸 | 个 | 10寸 | 8 |  |  |  |
| 75 | 水勺 | 个 | 16cm | 3 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 密漏 | 个 | 25cm | 3 |  |  |  |
| 77 | 钢漏 | 个 | 28cm | 4 |  |  |  |
| 78 | 桑刀(手柄分颜  色） | 把 | 2号，三合钢 | 8 |  |  |  |
| 79 | 斩切刀 | 把 | 三合钢 | 2 |  |  |  |
| 80 | 砍刀 | 把 | 三合钢 | 1 |  |  |  |
| 81 | 砧板（2白1黄  1绿） | 个 | 50\*10cm | 2 |  |  |  |
| 82 | 松木砧板 | 个 | 45\*10cm | 1 |  |  |  |
| 83 | 松木砧板 | 个 | 45\*15cm | 1 |  |  |  |
| 84 | 长方塑料砧板（ 1  白1绿） | 个 | 50\*35cm | 2 |  |  |  |
| 85 | 卤钩 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 86 | 锅刷 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 87 | 保鲜盒（大） | 个 | 1086 | 10 |  |  |  |
| 88 | 保鲜盒（中） | 个 | 1085 | 10 |  |  |
| 89 | 保鲜盒（小） | 个 | 1084 | 10 |  |  |
| 90 | 马斗 | 个 | 18cm | 50 |  |  |  |
| 91 | 配菜框（大） | 个 | 54\* | 5 |  |  |  |
| 92 | 配菜框（中） | 个 | 48\* | 5 |  |  |  |
| 93 | 榨汁机 | 个 | 5升 | 1 |  |  |  |
| 94 | 微波炉(微电脑) | 个 | 大号 | 1 |  |  |  |
| 95 | 刺生刀 | 把 |  | 1 |  |  |  |
| 96 | 水果刀 | 把 |  | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 调料勺 | 个 | 304 | 10 |  |  |  |
| 98 | 碎冰机 | 个 | 380W大电机 | 2 |  |  |  |
| 99 | 毛巾(分4种颜色） | 条 | 60\*30 | 10 |  |  |  |
| 100 | 雕刻工具一套 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 101 | 白方巾 | 条 | 30\*30CM | 10 |  |  |  |
| 102 | 炒勺 | 个 | 10两 | 6 |  |  |  |
| 103 | 水勺 | 个 | 18CM | 3 |  |  |  |
| 104 | 不锈钢长方盘 | 个 | 50\*35 | 5 |  |  |  |
| 105 | 不锈钢长方盘 | 个 | 45\*30 | 5 |  |  |  |
| 106 | 加厚不锈钢盆2 | 个 | 60cm | 3 |  |  |  |
| 107 | 加厚不锈钢盆3 | 个 | 50cm | 5 |  |  |  |
| 108 | 加厚不锈钢盆4 | 个 | 40cm | 5 |  |  |  |
| 109 | 加厚不锈钢盆5 | 个 | 32cm | 5 |  |  |  |
| 110 | 鱼鳞刷 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 111 | 面捞 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 112 | 油格 | 个 | 8寸 | 1 |  |  |  |
| 113  114 | 剪刀  全不锈钢刨刀 | 个  个 |  | 5  5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 电磁炉 | 个 | 3500W | 1 |  |  |  |
| 116 | 调味盒 | 个 | 八格 | 3 |  |  |  |
| 117 | 粉碎机 | 个 | 304 | 1 |  |  |  |
| 118 | 磨刀石 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 119 | 长柄不粘锅 | 个 | 36cm | 2 |  |  |  |
| 120 | 花边纸 | 包 |  | 2 |  |  |  |
| 121 | 挤酱壶 | 个 | 中号 | 30 |  |  |  |
| 122 | 克秤 | 个 | 精度0.01g | 1 |  |  |  |
| 123 | 台秤 | 个 | 30kg | 1 |  |  |  |
| 124 | 地秤 | 个 | 300kg | 1 |  |  |  |
| 125 | 点火枪 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 126 | 喷火枪 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 127 | 管型锅架 | 个 | 28cm | 3 |  |  |  |
| 128 | 防水围裙 | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 129 | 带孔蒸饭盘 | 个 | 60\*40\*4.8 | 20 |  |  |  |
| 130 | 蒸饭盘 | 个 | 60\*40\*4.8 | 30 |  |  |  |
| 131 | 安士小油壶 | 个 | 7.5cm | 3 |  |  |  |
| 132 | 油条筷 | 双 | 45cm | 2 |  |  |  |
| **合计（大写）：** | |  | | | **合计（小写）：** | |  |

三、验收及售后服务

1、货物到现场后，由成交供应商和采购人共同验收，由于运输过程中引起的数量短缺、货物损坏等问题均由成交供应商负责调换处理。

2、验收标准：

以本磋商文件技术指标为准。供应商提供的货物需是全新设备，设备无损坏并通过采购人的试运行测试；并提供磋商文件相关产品检测报告。

3、培训内容：

供应商所能提供的培训至少包括设备的操作、维护等方面的内容，直到采购人有两人以上能够独立完成货物操作等工作；

4、技术文档要求

供应商须提供完整的中文设备技术文档资料及相关备件和货物使用说明书等，相关资料应包括以下内容：

a.用途与适用范围及主要技术指标；

b.整机结构及设备装配图；

c.安装指南；

d.使用与维护方法；

e.常见故障及排除方法；

f.供应商应提供系统售后服务相关文件，包括售后服务协议书、通信联系单、质量服务回访单及技术培训材料。

5、售后服务要求：

a、提供的货物每2个月进行一次常规保养维护，保修期满后可双方协商签订维修合同。b、免费质保期：所供货物质保期为1年，从验收合格之日起计。（质保期有单独约定的

产品除外）

c、故障响应时间：在保修期内经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题或故障时，响应时间≤0.5小时，2小时内到达现场，12小时内处理完毕，提供影响使用处罚承诺函；如24小时内无法修复的，应无条件更换全新的零部件；保修期结束后，仍负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费；售后服务良好。提供未及时售后愿意接受处罚承诺。

d、免费质保期满后，提供终身有偿服务，并以最优价提供配件，并且免人工更换费及运输费。所售产品常年备有备件。保修期外用户所需配件，按用户所需提供，只收取成本费用，并在三个工作日内到达用户所在地。

e、应对采购方的人员免费培训，并无偿提供技术指导。

f、培训内容：简单操作培训、使用操作、维修、保养等技术，直至采购人的使用人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除。

四、商务要求

1、交货期限：合同签订后30日历天内送货、安装、调试、验收完毕交付采购人正常使用

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：签订合同时另行约定

4、质保期：一年（从验收合格之日起计）。

5、投标人所投货物的性能指标，按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。如响应文件有不如实填写的，到货验收时将导致货物被采购人拒收和索赔，由此引起的所有损失由成交供应商负责。

五、技术要求

投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中未对采购项目需求清单技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明的，其投标按照无效投标处理。清单参数标注有★号的内容为“第四章评分办法详细评审”中评审因素对应的评分内容。

六、其他事宜

1、厨房内所有电源均由招标人接驳到指定位置。所有燃气管道均由燃气公司负责接驳到指定位置，离设备1米以内的水管由成交供应商负责接驳。

2、一切有关土建、泥水修补、油漆工程等均由招标人负责。

3、有关报批手续（如环保、消防、卫检、天然气、监理）由招标人自行办理。

4、非设备质量原因（如人为损坏、电压不稳定等）造成的维修按实际维修收取配件费。

# 第四章 评分办法

一、总则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致； |
| 投标文件签字盖章 | 符合磋商文件规定； |
| 投标文件格式、内容 | 符合第六章“响应文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨； |
| 磋商文件的获取 | 从黄石临空经济区官网（网址：<http://lkjjq.huangshi.gov.cn/）>下载文件； |
| 参加磋商 | 开标时，供应商的法定代表人或授权代表须携带二代身份证原件和授权委托书原件参加开标会，否则将取消其参会资格。 |
| 2 | 资格 | 营业执照 | 具备有效的营业执照； |
| 评审标准  （后审﹚ | 资质等级 | 符合第一章“磋商公告”规定； |
| 财务状况 | 符合第一章“磋商公告”规定； |
| 信誉 | 1.供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。  2.申请人未被人民法院列为失信被执行人。 |
| 信用 | 对正在公告期内列入“黑名单”的投标人，否决其投标； |
| 其他要求 | 符合第一章“磋商公告”规定； |
| 3 | 响应性评  审标准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”规定； |
| 交货期限 | 符合第二章“供应商须知”规定； |
| 质量 | 符合第二章“供应商须知”规定； |
| 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”规定； |
| 货物采购标准和要求 | 符合项目要求； |
| 算术错误修正 | 1)投标人接受算术错误修正后的报价；  2)修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1%； |
|  | 投标价格 | 1）投标函中的大写报价与已标价采购清单中的投标总价一致；  2）投标函中的大写报价不大于本项目最高限价总价；  3）算术错误修正后的投标总报价不大于本项目最高限价总价；  4）投标报价不低于其成本； |
| 已标价采购清单 | 1）已标价采购清单项目编码顺序与磋商文件中的“采购清单”给出的项目编码顺序一致；  2）已标价采购清单符合磋商文件中的“采购清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和数量；  3）计税方法符合磋商文件的约定； |
| 3.2.2 | | 投标人不得存在的其他情形：  （1）不按磋商小组要求澄清、说明或补正；  （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 | |

详细评审

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 价格部分  30分 | 满足磋商文件的要求且有效投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格为满分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30(小数点后四舍五入保留两位) | |
| 商务部分15分 | 企业业绩  (4分) | 投标人自2021年11月1日至投标截止日前以非联合体形式完成过一项合同金额不少于160万元的设备供货及安装类似业绩，每提供一项类似业绩得2分，最多得4分。（提供合同扫描件） |
| 工艺技术保障及团队实力  (11分) | 1、投标人具有与产品对应的先进生产加工设备，如不锈钢加工的数控剪板机、数控折弯机、激光切割机床、数控转塔冲等相关工艺设备。每提供一台相关工艺设备得1分，最多2分。（相关证明材料需提供与所述设备一致的购买发票原件扫描件和实物图片等证明材料。）  2、投标人提供整体质保期1年的基础上，每增加一年得2分，最高得4分；  3、投标人拟投入本项目团队人员，每提供1个具有燃气具安装维修工证人员得0.5分，最多得1分；每提供1个电工特种行业操作证得0.5分，每提供1个焊接特种行业操作证得0.5分，最多得1分；每提供1个建筑工程师证得1分，每提供1个中级会计师证得1分，最多得2分；共4分。  4、投标人需提供售后服务承诺，承诺如若中标后，在项目所在地有售后服务能力的得1分。 |
| 技术部分55分 | 产品检测  报告  (25分) | 所投设备技术参数全部满足招标文件要求的得满分，★部分负偏离1条的扣1.5分，扣完为止。  评审依据：根据技术参数要求，★部分提供相关的第三方权威机构出具的证明材料并加盖产品生产单位鲜章。 |
| 供货、检验、测试与验收计划方案  （10分） | 供货、检验、测试与验收计划方案，详细、全面得8-10分，比较全面、可行得5-7.9分；基本可行得 1-4.9分；不提供不得分。  注：供货、检验、测试与验收计划方案应包括（不限于）：供货计划及保证措施，交货检验、测验方案，验收计划方案及响应的处罚措施。 |
| 质量进度及施工安装方案  （10分） | 投标人应编制完善的施工安装方案及质量、进度控制措施，方案应考虑现场实际情况。方案及措施高效、合理、科学、针对性强得8-10分；合理、可行5-7.9分；基本可行得1-4.9分；不提供不得分 |
| 售后服务方案及培训方案  （10分） | 售后方案应包括（不限于）：货物制造商设立的备品、备件库及技术维修服务机构情况介绍，售后服务机构设立情况，应急维修或维护响应时间的安排，维修或维护服务收费标准（包括保修期外的续保费用标准），耗材供应情况及价格，保修期内售后服务承诺及保修期外售后服务承诺；结合本项目实际情况制定人员培训计划，培训计划包含培训次数不少于3次，每次培训时间不少于1周且人员培训计划包含操作、故障排除、运行原理培训三方面内容。方案措施内容详细完整、全面、符合实际、操作便利8-10分；方案措施详细完整，难以操作得5-7.9分；方案措施不完整得1-4.9分，方案不符合需求或没有提供不得分。 |
| 合计 | 100分 | |

二、计分方法

2.1磋商小组按照本办法上述评分标准，给各响应文件评分，并按下列公式确定各供应商的评定分数：评定分数=价格评分+技术评分+商务评分

2.2各供应商响应文件的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

2.3各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

三、响应文件的澄清

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

四、评审结果

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、发布成交公告

5.1采购代理机构在成交供应商确定后，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为三个工作日。

5.2相关供应商对成交结果、磋商过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购代理机构提出询问或质疑，采购代理机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、电话等；质疑人法人签章和单位公章；具体的质疑事项和请求；与质疑事项相关的证明材料；提起质疑的日期。

六、签订合同

6.1成交供应商在成交通知书发出后，七个工作日内与采购人签订合同。

七、适用法律

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号）规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

# 第五章 合同格式

（具体内容以双方签订的正式合同为准）

货物类购买合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

经黄石空港城市建设投资有限公司招标确定，甲乙双方经充分平等协商，本着互惠互利的原则，甲方和乙方经协商按照以下所列条款共同签定本买卖合同（以下简述“合同”或“本合同”），以共同遵守。

一、货物及价款：

1、货物名称：

2、货物型号:数量：

3、总价：人民币(￥元）

二、交货期限及安装：

1、卖方必须按买方的实际要求送货、安装，自合同签定之日起个日历天内完成第一期采购货物的供货、安装、调试和培训等全部内容。安装时买方派专人配合。

2、交货地点：

三、运输方式及费用：

1、运输方式：由卖方负责

2、费用：所有运费及运保费用由卖方承担。

3、货物到达后买卖双方接车，卸货费用由卖方承担。

四、付款方式：

五、货物验收（见合同附件：货物验收单）

六、售后服务：

1、乙方保证所供货物为公司生产的全新产品。质保期自双方共同签署《货物验收单》之日起至年期满之次日止。质保期内乙方应提供上门免费维修、保养服务。因仪器质量问题，乙方除负责免费维修外，如因此造成甲方经济损失，乙方应当承担赔偿责任；质保期满后，乙方应继续为甲方提供技术支持和优惠维修、保养服务，售后服务免收差旅、住宿及人工费，仅收取受损更换的配件材料成本费用。

2、乙方应免费为甲方相关人员培训，保证使用人员掌握该货物的操作规程和日常维护保养技能。

3、如果货物出现故障，接买方报修通知小时内，派维修工程师到达现场维修，应于小时内排除故障，若不能排除的，卖方提供备用机给买方使用直至货物修复。如卖方小时内不能排除故障又不能提供备用机，则卖方免费给买方更换全新的零部件。

七、违约责任条款：

由于乙方原因不能按期完成本项目全部内容，每逾期一天按设备总货款的万分之三计算违约金，由买方直接从货款中扣除，总逾期不得超过20天，超过20天的，买方有权解除合同并要求卖方赔偿损失。

八、买卖双方自觉遵守法律法规，承诺不发生商业贿赂行为。一旦发生商业贿赂行为，经查实，则自动解除本合同。

九、合同附件

1、合同附件：（1）货物交货清单；（2）质量保证及售后服务计划书；

2、合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

3、本合同正文规定如与附件规定相抵触，以本正文规定为准。

十、其他条款

1、本合同签订即具有法律效力，因故变更须经双方同意，否则按《合同法》有关规定违约方向守约方支付违约金。

2、本次购买设备活动以本合同条款为主，其他文件与本合同说法不一致的或有出入的，以本合同为准。本合同没有的条款，可由以下文件作为补充：

1）本项目磋商文件；

2）本项目中标通知书；

3）中标人的投标文件及相关承诺；

4）与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明。

3、乙方在安装过程中，应确保安装人员的人身安全及甲方设施的不被损坏，若出现意外伤害和设施损坏，应由乙方负完全责任。

十一、合同生效：

本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章后生效。

十二、本合同未尽事宜由买卖双方依据《合同法》协商解决，凡因本合同或履行本合同所产生的争议双方均同意将争议提交黄石行政区域内具有管辖权的人民法院裁决。

十三、本合同一式份，买卖双方各执份，买卖双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力。

甲方（买方）（盖章）： 乙方（卖方）（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法定代表授权人： 法定代表授权人：

项目执行人： 联系人：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签订时间： 签订时间：

合同附件：

**货物验收单**

注：设备到货状况栏填列：设备种类、数量、到货地点等是否与合同一致，到货设备是否有质验证书等情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 到货确认日期： 年 月 日  合同（协议）号： | | |
| 项目名称 |  | |
| 设备到货状况 | 该批合同货物已经全部到齐，经验收无误。 | |
| 设备交接单位 | 设备供应商（盖章） | 设备接受单位：（盖章） |
|  | 项目负责人签字： | 项目负责人签字： |
|  | 确认日期： | 确认日期： |

# 第六章 响应文件格式

封面：

**竞争性磋商响应文件**

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

采购内容：

供应商名称：

年月日

目 录

（格式自拟）

**一、磋商书**

致：(采购人名称)

依据贵方（项目名称、项目编号）政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件。

1.资格证明文件；

2.按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

3.其它需要提供的证明材料；

4.报价表；

5.已标价的工程量清单；

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.本响应性磋商文件投标有效期为自磋商之日起60个日历天；

4.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

5.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真： 电子邮箱：

开户银行： 帐号/行号：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件正反面

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人身份证（复印件） |

**说明：法定代表人参加磋商的使用此证明。此证明文件除保留在响应文件中，还需一份与法定代表人身份证原件一起在开标会验证（如需要）。**

**三、法人（负责人）代表授权书**

（政府采购代理机构）：

（磋商供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名）代表本公司授权（磋商供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性磋商活动，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日止签字有效。

特此声明！

委托人名称（公章）： 被授权人（签字）：

法定（负责人）代表人（签字）： 身份证号码：

电话： 电话：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（复印件）及法定代表人身份证（复印件） |

**说明：委托代理人参加磋商的使用此授权书。此授权书除保留在响应文件中，还需另一份与被授权人身份证原件一起在开标会验证（如需要）。**

**四、磋商报价表（首次报价）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价（含税） | 1、厨房设备合计：  2、厨房排烟系统合计：  3、包房家具及餐厅桌椅合计：  4、厨房杂件及餐具：  总价：  大写： 万元；  小写： 万元； |
| 项目负责人 |  |
| 交货期限 |  |
| 备注 |  |

注：本表仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最终成交价。

1、本次磋商总报价为总价包干，总报价包括供应商完成本项目所需的所有管理费用，包括办公费和管理人员工资。

2、此表应按磋商文件的规定密封标记并单独提交一份。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**五、分项报价明细表**

**分项报价总计需与首次报价总价一致**

项目名称：

（表格格式按照采购清单格式填写。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、上述费用包括完成本项目服务所需支出的一切管理费用，采购人将不再另行支付其他任何管理费用。

2、本表金额跟随最终报价按同比例下浮。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**六、磋商报价表（最终报价）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价（含税） | 1、厨房设备合计：  2、厨房排烟系统合计：  3、包房家具及餐厅桌椅合计：  4、厨房杂件及餐具：  总价：  大写： 万元；  小写： 万元； |
| 项目负责人 |  |
| 交货期限 |  |
| 备注 |  |

注：

1、磋商供应商须按上述规定的格式填写，供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

2、此表应盖章单独准备一份，磋商现场填写。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**七、供应商资格条件证明资料**

**八、评审标准商务部分资料**

（1）企业综合实力证明资料

投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | | 职务 |  |
| 营业执照号 |  | | 企业性质 |  |
| 初次注册日期 |  | | 有效期至 |  |
| 经营范围 |  | | | |
| 企业的资质等 级（如有） |  | | | |
| 企业的质量体 系认证（如有） |  | | | |
| 开户银行 |  | | 账号 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**说明：**

**1、所有参加投标的投标人都必须填写此表。**

**2、此表后附营业执照、银行开户信息、等资格证明文件加盖投标人公章的扫描件或影印件。**

**3、未提供或未按要求提供上述资料的作无效投标处理。**

（2）类似业绩证明资料（提供合同复印件并加盖公章。）

投标人类似项目业绩表（如有）

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓 名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

【说明】

1、每个业绩应单独提供此表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

（3）拟派项目人员情况

拟派项目成员配置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从事相关工作的工龄 | 拟在此项目中担任的职务 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**九、评审标准技术部分资料（格式自拟）**

（1）相关技术方案

（2）技术、服务要求响应、偏离说明表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术、服务要求 条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

【说明】

1、投标人应按招标文件“第三章技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求 ”的要求提供此表。未按照要求填写此表或仅注明“符合 ”、“满足 ”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码 ”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**十、政府采购资料享受政府优惠政策的相关证明**

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业法人签字（签章）：

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**中小企业划型标准**

| 序号 | 行业 | 大型企业 | | | 中型企业 | | | 小型企业 | | | 微型企业 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或≥10000 | ≥1000 |  | 且≥5000 | ≥100 |  | 且≥2000 | ＜100 |  | 或＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或≥120000 |  | ≥100 | 且≥8000 |  | ≥10 | 且≥100 |  | ＜10 | 或＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

（2）残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利单位无须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业法人签字（签章）：

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

（3）监狱企业的证明文件

（如供应商不属于监狱企业无须提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应该提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖公章。

**享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件**

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

**十一、其它资料**

（1）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

（2）其他相关证明资料

（3）诚信投标承诺书

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手机：

固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与采购人、其他投标人及代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向采购人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取成交；

4、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取成交；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

6、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

8、我单位在成交后不转包和非法分包；

9、我单位在成交合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受大冶市政府采购办公室、大冶市公共资源交易监督管理局及相关行政监督部门的处罚，自愿放弃投标保证金要求退还的权利。同意记不良行为记录，并上网公示，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

（4）违约承诺

致：(采购人名称)

若我司成交，承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项服务都达到相应的质量标准或技术规范。在服务过程中我公司提出以下违约承诺：

1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用，均由我方负担，服务期限不变。

2、我方不能按期按要求保质保量完成服务，除承担相关责任外，合同履约保证金甲方不予退回。

3、因我方原因，造成采购人工作延误的，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

4、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求，我方在3天之内按要求派出人员或提供满足磋商响应文件承诺的服务，否则甲方有权终止合同，

并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。

特此承诺！

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

(5)其他补充材料