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[bookmark: _bookmark0][bookmark: 第一章、谈判邀请函]第一章、谈判邀请函
中恭鸿建项目管理有限公司受大冶市还地桥镇人民政府的委托，拟就科创中心二楼大报告厅影响设备更换进行竞争性谈判采购。
1、 采购项目编号：ZGHJDY[2026]0801号
2、 采购项目名称：科创中心二楼大报告厅音响设备更换
三、采 购 内 容 ：详见“第三章、项目概述及要求”。
四、采购预算价（控制价）：16万元
五、资金来源：财政资金
六、供货期：按采购人具体需求5日历天内供货，并安装调试成功直至正常使用。
七、供应商资格要求：
1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，谈判时须提供下列证明材料，且所提供的资格证明材料均在有效期内：
（1）供应商在中国境内注册并具有独立法人资格的营业执照；
2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人(www.creditchina.gov.cn)、重大税收违法失信主体；未被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询结果网页打印件）； 
3、供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明；
4、供应商法定代表人参加开标会的须携带本人身份证原件及身份证明原件；委托代理人参加开标会的须携带本人身份证原件及法定代表人授权委托书原件，授权委托人须为本公司的正式员工，并提供其近三个月的社保缴费证明及劳动合同；
5、本项目不接受联合体参与谈判；
6、谈判供应商认为其它需要提供的证明材料。
7、供应商必须提供针对本项目的专项原厂授权书。


8、 获取采购文件获取时间：
凡有意参加谈判的供应商可在2026年8月14日起至2026年8月20日17时止，到黄石临空经济区官网（网址：http://lkjjq.huangshi.gov.cn/）下载谈判文件及相关电子档
九、谈判响应文件递交截止时间：2026年8月21日9:30时(9：00时开始受理响应文件)。
十、谈判响应文件送达地点：大冶市还地桥镇财政所四楼开标室
十一、谈判时间：2026年8月21日9:30时。
谈判地点：同递交响应文件送达地点。
十二、逾期送达的或者未送达指定地点的谈判文件，采购人不予受理。
十三、联系方式：
采购人：大冶市还地桥镇人民政府
联系人：陈先生	
电话：  13597650910
政府采购代理机构：中恭鸿建项目管理有限公司
联系人：陈工  
[bookmark: 第二章、谈判须知][bookmark: _bookmark1]电话：18986595263
 中恭鸿建项目管理有限公司   
  2026年8月14日










第二章、谈判须知
一、总 则
1.适用范围
1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所涉及的项目和内容。
2.定义
2.1“采购人”是指：大冶市还地桥镇人民政府。
2.2“政府采购代理机构”是指：中恭鸿建项目管理有限公司。
2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3.谈判供应商的基本条件
3.1 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，谈判时须提供下列证明材料，且所提供的资格证明材料均在有效期内：
（1）供应商在中国境内注册并具有独立法人资格的营业执照；
（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人(www.creditchina.gov.cn)、重大税收违法失信主体；未被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询结果网页打印件）；
（3）供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明；
（4）供应商法定代表人参加开标会的须携带本人身份证原件及身份证明原件；委托代理人参加开标会的须携带本人身份证原件及法定代表人授权委托书原件，授权委托人须为本公司的正式员工，并提供其近三个月的社保缴费证明及劳动合同；
（5）本项目不接受联合体参与谈判；
（6）谈判供应商认为其它需要提供的证明材料。
（7）供应商必须提供针对本项目的专项原厂授权书
3.2 本项目不接受联合体参与谈判。
4.谈判费用
4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和政府采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2 本项目招标代理费由成交供应商在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。招标代理费按发改价格[2011]534号文标准收取。
二、竞争性谈判响应文件的编制
5.竞争性谈判响应文件编制基本要求
5.1谈判供应商提交的竞争性谈判纸制响应文件必须目录清晰，并逐页编码、签字、盖章，按要求胶装。不得采用活页夹等可随时拆开的方式装订，否则作为无效投标处理。
5.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与（政府采购代理机构）和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。
5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
5.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。
5.6 竞争性谈判响应文件的组成，竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。
5.6.1 价格文件
1）谈判报价表；（附件二）
2）分项报价表；（附件三）
5.6.2 商务技术文件 （应该有的必须提供,如未提供,评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）
1）谈判书；（附件一）
2）法定代表人授权书原件附在正本；（附件四）
3）其它文件（资格证明文件，技术、服务文件）；（附件五）
5）谈判供应商认为需要提供的有关资料。
6.计量单位
6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、谈判报价要求
7.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交
8.谈判响应文件的份数和封装
8.1 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”一起胶装（不得采用活页装订），一起封装，即：正本一份，副本贰份。信封上标明“竞争性谈判响应文件”。
8.2 竞争性谈判响应文件的信封上应写明： 
1）竞争性谈判项目编号；
2）竞争性谈判项目名称；
3）谈判供应商名称。
9.竞争性谈判响应文件的递交
9.1 所有竞争性谈判竞争性响应文件应于“第一章、谈判邀请函”中规定的时间前递交到谈判响应文件送达地点。
10.迟交的竞争性谈判响应文件
按《政府采购法》的规定， 政府采购代理机构 将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。
五、谈判的步骤
[bookmark: _bookmark2]11.1 先对谈判供应商进行资格审查，如发现下列情形之一的，其谈判响应文件将被视为无效：
1）谈判报价超过采购预算价，采购人无法支付的；
2）谈判响应文件或资格证明文件未提供或不符合谈判文件要求的；
3）超出经营范围或业务范围谈判的；
4）谈判小组认为报价低于成本价的；
5）谈判小组认定有围标串标行为的；
6）隶属于同一个集团公司或者隶属一个控股股东（公司自然人）名下的多家供应商参加谈判的；
7）符合谈判文件中规定被视为无效谈判资格条款的。
11.2 第一轮谈判
谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。
谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。
11.3 谈判文件修正
1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。
[bookmark: 第三章、项目概述及要求][bookmark: 第三章、项目概述及要求]2）代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面的形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。
3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面的通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。
11.4 第二轮谈判
谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。
第二轮谈判为最终谈判，在采购需求、质量和服务没有实质性变更的情况下，第二轮谈判报价不得高于第一轮报价，否则将视为无效报价。
11.5 最后报价
成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。
11.6 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。
六、确定成交供应商办法
12.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。
12.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。
12.3 根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
七、签订合同
13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订服务合同。
八、适用法律
14.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。
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第三章、项目概述及要求
一、项目编号：ZGHJDY[2026]0801号
二、项目名称：科创中心二楼大报告厅音响设备更换
三、采购范围：
	还地桥镇科创中心二楼大报告厅音响设备更换清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价(元)
	小计(元)

	1
	会议系统主机
	会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能，并能与中控系统进行无缝对接
支持4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，各项功能清晰明了，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化
支持1路RAC接口辅助音频输入，可连接播放器设备等；1路RAC接口辅助音频输出，2路XLR平衡接口音频输出（与RAC输出接口并联），可连接专业功放
支持6路HDMI高清视频输入，6个BNC标清视频输入，1路HDMI输出，1路BNC标清输出，支持自动摄像跟踪功能
提供5路8芯DIN航空母座：1路翻译主机连接口，1路扩展主机连接口，3路会议单元连接口；支持连接128台会议单元，
通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元
提供1路全双工RS232串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；1路RS422串口，连接摄像头控制线，实现对6个摄像头的集中控
提供1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统的全部功能
提供1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选
支持14段图示均衡器手动调节，可保存6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择，采用高性能DSP数字音频处理技术，具有移频器、低频切除等反馈抑制功能，保证会议发言系统输出高保真音频信号
支持同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能
支持设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下
可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元
支持五种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY
支持移动控制终端：融入WIFI无线网络技术，利用安卓系统平台，实现安卓平板电脑远程控制会议系统的功能
	1
	台
	14800
	14800

	2
	发言主席单元
	支持发言功能的桌面式会议单元
采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度
有315mm、415mm可选，有黑色、银白色可选
支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调；自带2米
专用8芯DIN高密线缆，带1个航空公头插
支持本地监听，具有内磁式高保真1.5W扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫
支持话筒按键开关，具有主席优先键；支持批准代表的申请发言功能
具有按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件
支持全权控制会议秩序的优先功能（可将所有代表单元静音或关闭），支
持设置讲台模式（主席单元始终处于打开状态）
支持配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪
支持监听功能，单元发言的语音信号，会在其他自带监听喇叭单元监听，
单元发言语音同时输出到主机，主机可以对发言语音进行录音保存，主机的音频输出经过功放进行语音广播
支持单元自我检测功能，配合控制主机可检测的内容有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器
	1
	只
	3200
	3200

	3
	发言代表单元
	支持发言功能的桌面式会议单元
采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度
有315mm、415mm可选，有黑色、银白色可选；话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存
支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调
支持本地监听，具有内磁式高保真1.5W扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫
自带2米专用8芯DIN高密线缆，带1个航空公头插
支持话筒按键开关
内置驻极体心型指向性电容式拾音器，自带双色指示灯环（红色/绿色）；
发言为红色，申请发言为绿色
具有按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件
支持配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪
支持监听功能，单元发言的语音信号，会在其他自带监听喇叭单元监听，
单元发言语音同时输出到主机，主机可以对发言语音进行录音保存，主机的音频输出经过功放进行语音广播
	11
	只
	2900
	31900

	4
	话筒安装线缆
	20米8芯话筒安装线缆(一公一母接头)
	2
	条
	800
	1600

	5
	会议地面插座
	1.用于线路预埋连接会议单元
2.用于智能数字会议系统单元连接
	1
	台
	400
	400


	6
	会议音箱
	1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统;
2.单元结构：LF12"×1, HF1.75"×1                                                          
3.阻抗：8Ω
4.额定功率：350W                                                     
	6
	只
	7600
	45600

	7
	支架
	1.全金属音箱壁架
2.材料：钢材
	6
	只
	150
	900

	8
	双通道数字会议功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器
2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；                                                         
3.每声道音量可调；
4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。
5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；
6. 小信号的时候不会出现交越失真；
7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。
8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；
9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；                        
10.各通道均配备LED工作状态指示；                                 
11.额定功率：2X650W@8Ω 2X975W@4Ω 1900W@桥接8Ω
	3
	台
	6500
	19500

	9
	会议音箱
	1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统;
2.系统组成：LF10"×1, HF1.35"×1                                                          
3.阻抗：8Ω
4.额定功率：250W                                                     
	2
	只
	4500
	9000






	10
	双通道数字会议功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板；
2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；                                                         
3.每声道音量可调；
4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。
5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；
5. 小信号的时候不会出现交越失真；
6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。
7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；
8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；                        
9.各通道均配备LED工作状态指示；                                 
10.额定功率：2X500W@8Ω 2X750W@4Ω 1500W@桥接8Ω
	1
	台
	5000
	5000

	11
	音频处理器
	本设备主要适用于各类大型场所，能够满足剧场、音乐厅、远程视频会议、体育场馆、教堂、会议中心、主题公园等多种扩声场景的多样化应用需求，操作简便，控制智能化。
产品特点：
1.具有1个显示屏，可显示设备IP和版本号，4个输入通道指示灯，8个输出通道指示灯，8通道音频输出凤凰插口，4通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），1路RS232接口，1路RS485接口，8路GPIO凤凰插口，1路RJ45网络通讯接口；
2.支持60个场景设置功能，支持中英文快速切换；
3.支持电脑网页端进行控制，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节；
4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节；
5.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，分频器，延时器，限幅器等功能；
	1
	台
	8600
	8600

	12
	12路调音台
	1.支持6路XLR平衡单声道输入，4路立体声输入；
2.具有4路独立PAD衰减按键输入通道；
3.具有4路COMP可调节压缩器输入通道；
4.每个输入通道支持独立48V幻相电源开关；
5.输入通道支持3段均衡调节；
6.支持4组AUXSEND辅助输出；
7.内置100种DSP数字效果器；
8.支持8个输入通道，每通道支持独立1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；
技术参数：
9.具备6路独立100hz高通（HPF)输入通道；
10.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3；
11.支持双通道耳机监听；
12.输出支持2*10段点距LED电平表显示；
13.支持4路GROUPOUT编组输出；
14.支持双通道MAINOUT立体声输出；
15.单声道MONOOUT输出；
16.高可靠性的,平滑60MM行程推子；
	1
	台
	3000
	3000






	13
	反馈抑制效果器
	1.具有2路MUTE静音按钮，2路BYPASS旁路按钮，2路FILTERRESET滤波器重置按钮，2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，2路卡侬(XLR)输出接口，2路6.35(TRS)输出接口,1路RS232控制接口，1路RJ45网络接口；
2.每路支持15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带3种陷波滤波器瓣宽；
3.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）4个参数；
4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能，可显示2路输入，2路输出实时电平值；
5.支持多档位模拟音量调节(-18dBV~12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB；
6.设备供电范围：AC100V---240V50/60Hz，功耗≤10W；
7.尺寸：432.5mmX186mmX44mm，2.35kg。
	1
	台
	2500
	2500

	14
	电源时序器
	1.具有独立的8路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；
2.具有控制和显示8路通道开关状态，可通过面板一键开关，可时序关启通道实现时序功能；
3.具有开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；
4.单路负荷:10A，总输入电流容量16A；
5.配置2个USB输出接口，具有5V/1A的直流输出标准，满足移动设备或外设的充电及供电需求；
6.电源开关处于关闭状态时，从TIMERIN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；具有短路信号输出：电源开关处于关闭状态时，从TIMERIN口接入短路信号，同时会激活TIMERLINK接口短路信号输出；
7.电源输出顺序间隔时间:≤0.5S。
	2
	台
	1000
	2000

	15
	卡侬头（母）-卡侬头（公）
	1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）
	16
	条
	100
	1600

	16
	莲花-话筒插头
	1.2M莲花（RCA）-6.35话筒插头
	2
	条
	50
	100

	17
	话筒插头-卡侬头（公）
	1.2M6.35话筒插头-卡侬头（公）
	2
	条
	150
	300

	18
	安装调试费
	设备安装及调试，一年重要会议保障
	1
	批
	10000
	10000

	19
	项目总计（含税）：壹拾陆万元整
	160000









四、采购需求：
1、质量标准：达到国家现行验收规范合格标准。
2、供货期：按采购人具体需求5日历天内供货，并安装调试成功直至正常使用。
3、付款方式：按签订的合同为准。
4、质量保修期：货物质保期为1年，从验收合格之日起计，1年内重要会议免费会务保障。
5、谈判供应商应充分考虑项目实施期间各种风险,并计入总报价,今后不做调整，除在实施过程中经采购人认定的变更方可列入项目预算，计算变更部分费用的办法依据相关规定在合同中明确。
6、成交价格即为成交供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。谈判供应商的报价一旦为采购人接受，除合同中另有约定外，其它任何情况下不予以调整，成交价格须以人民币为货币单位。




















第四章、谈判响应文件基本格式



竞争性谈判响应文件
采购项目编号： 	

采购项目名称： 	

谈判内容： 	


谈判供应商名称：（加盖公章） 年	月	日

附件一

谈 判 书

（政府采购代理机构)：
依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务） 经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本一份和副本 贰份。
1. 报价表；
2. 分项报价表；
3. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；
4. 资格证明文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 	








电话/传真： 				电子函件： 	 日期： 	年 	月 	日
谈判供应商或法定代表人授权代表签字： 	                      谈判供应商名称（签章）： 			 开户银行： 	账号/行号： 	

附件二


谈判报价表


采购项目编号: 	                采购项目名称: 	
	
谈判供应商名称
	

	
首轮报价
	人民币（大写）元
（¥）

	
质量标准
	

	供货期
	

	付款方式
	

	
其他
	


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。2、表格可以扩展

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：（签字）: 	        


谈判供应商名称（签章）： 	


日期： 	年 	月   	日



附件三

分项报价表

采购项目编号: 	                采购项目名称: 	


	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




谈判供应商名称（签章）： 	

法定代表人或法定代表人授权代表（签字)：: 	

         年       月       日
 
注：
1、所有价格均用人民币表示，单位为元；
2、分项报价总计价格必须与报价表一致；
3、必须按此表格中对应栏目内容填写，若需增加栏目，可在表格中填写，并作详细说明。

附件四

法定代表人授权书


（政府采购代理机构）：

兹授权 	 同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称） 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月日起至   年     月     日止签字有 效。
特此声明。
委托人名称（公章）：             被授权人（签字）： 
法定（负责人）代表人（签字）：被授权人身份证号码： 
电话：                              电话：




粘贴被授权人身份证（复印件）


注：代理人必须为授权单位人员（须附社保缴费证明及劳动合同），未提供公司人员身份证明的  视为不合格文件，供应商代表递交谈判响应文件时须单独提交一份，不需要封装。

附件五：

	竞争性谈判第二轮报价表

	
	单位：元

	项目名称
	

	供应商名称
(公章)
	

	谈判地址
	

	第（2）轮报价
	大写金额：					     	  
￥：					      	  

	时     间
			年		月		日

	法定代表人或委托代理人签名
	




注：本表格单独打印在响应文件以外，参加谈判的供应商代表手持，参与竞争性谈判第二轮报价时按要求填写并递交给谈判小组。供应商报价不能超过第一轮报价，否则视为无效投标。


附件六
其他文件
一、资格证明文件
1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，谈判时须提供下列证明材料，且所提供的资格证明材料均在有效期内：
（1）、供应商在中国境内注册并具有独立法人资格的营业执照；
2、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询结果网页打印件）；
3、供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明；	
4、供应商法定代表人参加开标会的须携带本人身份证原件及身份证明原件；委托代理人参加开标会的须携带本人身份证原件及法定代表人授权委托书原件，授权委托人须为本公司的正式员工，并提供其近三个月的社保缴费证明及劳动合同；
5、本项目不接受联合体参与谈判；
6、谈判供应商认为其它需要提供的证明材料。
7、供应商必须提供针对本项目的专项原厂授权书
[bookmark: _GoBack]二、技术、服务文件（格式自拟）

